Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - **część nr 7** – SPRZĘT I WYPOSAŻENIE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr poz. we wniosku** | **Nazwa środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych itp.** | **Opis głównych parametrów technicznych** | **j.m.** | **Liczba** | **nr Sali** |
| 21 | Uchwyt sufitowy do projektorów UPD1 | Uniwersalny uchwyt do projektorów, montowany do sufitu. Konstrukcja metalowa, lakierowana proszkowo na kolor biały. Produkt wyposażony w cztery regulowane ramiona, umożliwiające przymocowanie każdego typu projektora, których waga nie przekracza 15 kg. | szt | 2 | 28/30 |
| 22 | Tablica biała suchościeralna ceramiczna | Tablica biała suchościeralna o powierzchni magnetycznej ceramicznej. Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona popielatymi narożnikami. 10 lat gwarancji na powierzchnię lakierowaną. Wymaga częstego czyszczenia płynem do tablic suchościeralnych (146164, sprzedawany osobno). Płyn jest dostępny także w zestawie startowym do tablic suchościeralnych (146113). Półka na pisaki o dł. 30 cm. • wym. 170 x 100 cm | szt | 2 | 28/30 |
| 26 | Listwa antyprzepięciowa 4 GN | Listwa zasilająca przeciwprzepięciowa 4 gniazda 3m czarny (TL138) Kolor: Czarny Długość przewodu: 3.0 m  Liczba gniazd: 4  Typ gniazda wyjściowego: Euro  Napięcie znamionowe: 240 V AC  Prąd znamionowy: 10 A  Częstotliwość: 50 Hz  Absorpcja energii: 155 J  Maksymalny prąd impulsu: 6000 A  Maksymalny czas reakcji: 25 ns  Funkcje dodatkowe listwy:  Bolec uziemienia, Wyłącznik, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | szt | 6 | 28/30 |
| 30 | Zestaw głośnikowy ésprit sound do tablic interaktywnych | • Zakres częstotliwości: 20 Hz-20 KHz • Częstotliwość mikrofonu: 60 Hz-14 KHz • Zniekształcenie: ≤0,2% • Szumy wzmacniacza: ≤10 mV • Stosunek sygnału do szumu: ≥ 86 dB (±2 dB) • Linia: 0 dB / 0,775 V • Moc wyjściowa: 40 W (maks) • Wym. 50 x 10 cm x 10 cm • Zasilanie: AC 220 V ±10% / 50Hz | szt | 2 | 28/30 |
| 31 | Kabel HDMI 5M | Wersja: 1.4b Obsługa rozdzielczości: FULL HD 4096x2160p24 (4Kx2K) Stop kabla: OFC (99,9% czystości) Wtyki pozłacane: TAK Transmisja dźwięku: pełne wsparcie 7.1 HD Digital Technologia odświeżania: pełne wsparcie do 1000Hz Kanał Ethernet: TAK Zwrotny kanał Audio (ARC): TAK 3D przez HDMI: TAK AV-sync: TAK DTS-HD Master Audio: zgodny Certyfikaty: RoHS, CE, HDCP, HDMI | szt | 2 | 28/30 |
| 156 | głośniki - zestaw | • Budowa zestawu: amplituner i kolumny • Liczba kanałów: 3.2 • Moc na kanał: min 100 W  • Radio: internetowe, FM (UKF), DAB  • Funkcje dodatkowe: Wi-Fi, Bluetooth • Obsługiwane formaty audio: MP3, FLAC, ALAC (Apple Lossless), WAV, DSD • obsługa sygnału min. 4K • Wejścia / Wyjścia o HDMI In / Out: 5 / 1 o Cyfrowe Optyczne In / Out: 2 / 0 o Cyfrowe Coaxial In / Out: 1 / 0 o Analogowe audio In / Out: 3 / 1 o Złącze USB: tak o Złącze Ethernet (LAN): tak o Liczba wyjść Pre Out (subwoofer): 2 • Kolumny / Głośniki podłogowe / dwudrożne, bass-reflex, Subwoofer | szt | 4 | 24/18/19/13 |
| 164 | Rolety' | 250x220- wolnowisząca. Tkanina standard-prześwitująca. Napęd elektryczny - sterowanie przełącznikiem. Cena nie zawiera przełącznika oraz wykonania instalacji elektrycznej. Cena zawiera montaż. | szt | 14 | 18/24 |