**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. **Wymagania ogólne**
   1. O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawierające parametry techniczne należy odczytywać jako parametry minimalne.
   2. Dostarczany sprzęt musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny technicznie, nie może być obciążony prawami na rzecz osób trzecich, komponenty powinny pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Przez wadę fizyczną należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
   3. Dostarczany sprzęt musi mieć okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację, możliwość uruchomienia oraz użytkowanie w typowym środowisku np. przewody zasilające i zasilacz, uchwyty.
   4. Sprzęt musi być wyposażony we wszystkie niezbędne do jego działania i zapewnienia wymaganych funkcjonalności sprzętu standardowe rozwiązania softwarowe wraz z prawem do bezterminowego korzystania przez Zamawiającego z tych rozwiązań w takiej funkcji, jednakże w każdym przypadku nie krócej niż przez czas w jakim będzie technicznie możliwe używanie sprzętu
2. **Organizacja dostawy**
   1. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić dostawy przedmiotu zamówienia w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.
   2. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
   3. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.
3. **Szczegółowa specyfikacja**

**Podstawa mobilna do monitorów interaktywnych (główny kod CPV 39151100-6) – 4 sztuki:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Minimalne parametry/funkcjonalności techniczne** |
| **1.** | **Liczba sztuk** | 4 |
| **2.** | **Podstawowe funkcjonalności** | 1. Statyw powinien być kompatybilny z ekranami od 55" do 100"; 2. Maksymalne obciążenie statywu powinno wynosić co najmniej 65 kg; 3. Statyw powinien mieć regulowaną wysokość; 4. W zestawie muszą znajdować się co najmniej 4 kółka, nie rysujące twardej podłogi/paneli, z blokadą w co najmniej dwóch z nich; 5. Statyw powinien być zgodny ze standardem VESA. |
| **3.** | **Kolor** | Statyw powinien być koloru czarnego. |
| **4.** | **Gwarancja** | 1. Minimalny okres bezpłatnej gwarancji powinien wynosić 5 lat; 2. Gwarancja door-to-door z serwisem realizowanym na terenie Polski. |